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CHECKLIST DE VÉRIFICATION D'EXTINCTEUR
Contrôle périodique de sécurité incendie



	NOM DU SITE / BÂTIMENT
 
	EMPLACEMENT DE L'EXTINCTEUR
 

	N° D'IDENTIFICATION
 
	TYPE D'EXTINCTEUR
 

	DATE DE VÉRIFICATION
 
	NOM DU VÉRIFICATEUR
 



POINTS DE CONTRÔLE
[image: ]
	01
	Accessibilité et emplacement
•  L'extincteur est-il facilement accessible, sans obstruction ?
•  Est-il situé à l'emplacement désigné et signalé ?
•  La hauteur de fixation est-elle conforme (support mural, socle) ?
	☐


[image: ]
	02
	Signalisation
•  Le panneau / pictogramme signalant l'extincteur est-il visible et en bon état ?
	☐
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	03
	État extérieur de l'appareil
•  Absence de corrosion, rouille, bosses ou fuites visibles ?
•  La peinture / l'étiquette est-elle lisible et non endommagée ?
	☐
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	04
	Manomètre (pression)
•  L'aiguille est-elle dans la zone verte (pression correcte) ?
	☐
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	05
	Goupille de sécurité et scellé
•  La goupille est-elle en place et le plomb / scellé intact (non utilisé) ?
	☐
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	06
	Tuyau et poignée
•  Le tuyau (si présent) est-il intact, non fissuré, non obstrué ?
•  La poignée / gâchette fonctionne-t-elle librement ?
	☐
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	07
	Poids / niveau de charge
•  Le poids correspond-il à la charge nominale indiquée (pour CO2 notamment) ?
	☐
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	08
	Étiquette d'instructions
•  Le mode d'emploi est-il lisible et présent sur l'appareil ?
	☐
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	09
	Date de dernière inspection / maintenance
•  La date du dernier contrôle réglementaire est-elle inscrite et à jour ?
•  La date de la prochaine maintenance / révision est-elle indiquée ?
	☐
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	10
	Fiche de contrôle / carte d'inspection
•  La fiche de suivi accrochée à l'extincteur est-elle remplie et à jour ?
	☐



	RÉSULTAT GLOBAL
☐  Conforme        ☐  Non conforme
Actions correctives à entreprendre :
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